GigaRing

GigaRing

I/O-Subsystem und Supercomputer-Kopplung

GigaRing

• Die Verbreiterung der

Produktpalette verlangt, die Anbindung peripherer Geräte neu zu g estalten, um die verschiedenen Systeme einfac h und eng miteinander zu k oppeln

• Ring-Topologie , die auf

dem IEEE SCI-Standard (Scalable Coherent Interface) basier t

• Abweichung en zur

Verbesserung der Über tragungsraten und Erhöhung der A usfallsicherheit so wie Konfigurationsfle xibilität

GigaRing Grundkonzept

Systeme T3E T90 J90se

Peripherie

Platten Bänder Netzwerke

600 MB/s

I/O Knoten

600 MB/s

System

I/O Knoten

System

GigaRing

• Sowohl Systeme als auc h

I/O-Knoten stellen im Ringkonzept Clients dar , die sic h gegenseitig Datenpakete zusc hicken

• Zur Anpassung der unter -

schiedlichen Sende- und Empfangsg esc hwindigkeit, enthält ein GigaRing Knoten Eingabe- und Ausgabe-Puff er

• Der GigaRing Knoten prüft

im Parser beim Eintreff en eines P akets, ob es für den lokalen Client bestimmt ist und stellt es g egebenenfalls in den Eingabe-Puff er

GigaRing Kanalverbindung

Giga Ring

Client

Giga Ring

Giga Ring

Giga Ring

Client

Client

Client

GigaRing

Prinzipieller Aufbau eines GigaRing Knotens

Bypass-Puffer

Eingabe- Puffer

Ausgabe- Puffer

Bypass-Puffer +

-

Client

Parser

Parser

GigaRing

• Ein Client kann gleic hzeitig so wohl in + als auc h in - Richtung senden

bzw. aus beiden Ric htung en empfang en

• Erreichbare Leistung im v oll-duplex Mode ca. 2 x 400 MB/s,

im halb-duple x Mode ca. 900 MB/s

Voll-duplex bzw. halb-duplex Betrieb am Beispiel zweier Clients A und B

450 MB/s 400 MB/s

400 MB/s

400 MB/s

400 MB/s 450 MB/s

Client B Client A Client A Client B

GigaRing

• Ring-Faltung: bei Ausfall eines

Knotens sc hließen die beiden Nachbarn ihre Verbindung en intern kurz

Ausfallsicherheit und Redundanz

Giga Ring

Client

Client

Client

Client

Client

Client

Giga Ring

Giga Ring

Giga

Ring

Giga Ring

Giga

Ring

• Ring-Maskierung: bei Ausfall

eines Kanals wir d eine Ringrichtung nic ht weiter verwendet

GigaRing

Bezeichnung Platzbedarf Funktion

PC-10 HxBxT = 1.9x0.7x0.8 m Peripheral Cabinet mit Platz für 33 SUs

NSR-1 11 SUs in PC-10 I/O-Node Subrack, bietet Platz für 4 I/O-Knoten

IPN-1 1 Steckplatz in NSR-1 I/O-Node zum Anschluß v on IPI-2 Platten, entweder 5 separate Kanäle oder 1 RAID-3 Disk Array

BMN-1 1 Steckplatz in NSR-1 2 Kanäle für Block-Mux Bandgeräte oder -r oboter

ESN-1 1 Steckplatz in NSR-1 4 ESCON Kanäle; je 17 MB/s

HPN-1 1 Steckplatz in NSR-1 100 MB/s HIPPI-Kanal (Input und Output) - 32 Bit

HPN-2 1 Steckplatz in NSR-1 200 MB/s HIPPI-Kanal (Input und Output) - 64 Bit

MPN-1 4 SUs in PC-10 Multi-Pur pose I/O-Node mit 2 SBus, jeder SBus hat Platz für 4 SBus-Karten

FDI-10 2 SBus-Slots in MPN-1 SBus-Karte für FDDI-Anschluß; 9 MB/s

ETN-10 1 SBus-Slot in MPN-1 SBus-Karte für Ether net-Anschluß; 1 MB/s

ATM-10 1 SBus-Slot in MPN-1 SBus-Karte für A TM-Anschluß (OC-3); 17 MB/s

SCSI-10 1 SBus-Karte in MPN-1 SBus-Karte für SCSI-Schnittstelle; 17 MB/s

Gehäuse und Adaptertypen

GigaRing

Bezeichnung Platzbedarf Funktion

FCN-1 1 Steckplatz in NSR-1 I/O-Node zum Anschluß v on 5 Fiber -Channel Loops 100 MB/s Transferrate pr o Channel Loop; unterstützt RAID-3 oder RAID-5 Disk-Arrays, die seriell entlang des Loops k onfiguriert sind

DSF-1 3 SUs in PC-10 plus 1 SU pro PC-10 für Kabel

Disk-Subrack für 10 Fiber -Channel Disks (DD-308) sowie deren Str omversor gung

DD-308 1 Platz in DSF-1 Fiber-Channel Disk (4.3 GB Kapazität); 8 - 12 MB/s

DSS-1 4 SUs in PC-10 Disk-Subrack für 8 SCSI-2 Platten so wie deren Stromversor gung

DD-314 1 Platz in DSS-1 SCSI-2 Disk (9.4 GB Kapazität); 4.8 - 7.4 MB/s

DD-318 1 Platz in DSS-1 SCSI-2 Disk (9.4 GB Kapazität); 8 - 12 MB/s

FOX-1 2 SUs in PC-10 Fiber-Optic Extender zur V erlängerung des SCX-Kanals auf 200 m; wird auf beiden Seiten benötigt

Gehäuse und Adaptertypen

GigaRing

• Unterbringung der I/O-Knoten für Kanal-Adapter , Fiber-Channel und SCSI-

Platten in Standar d-Gehäuse mit Platz für 33 SUs (Space Unit, 1 SU = 1.75")

• Geringer Strombedarf dur ch CMOS-Technologie; Luftkühlung • Entfernungen bis 11m über K upferkabel; bis 200 über Glasfaser (FO X-1)

Beispielkonfiguration in einem PC-10 Gehäuse

FOX-1

DSS-1

SCSI

SBus

HIPPI

ATM

IPN-1 BMN-1 HPN-1

FDDI

SBus

FCN-1

NSR-1

33 SUs MPN-1

DSF-1 DSF-1

Block Mux Tapes

IPI-2 Disk Array

GigaRing Verlängerung